191.168.110.21/26

Ejemplo mascara

255.255.255.192=/26

11111111=128, 62, 32, 16, 8, 4, 2, 1

Dirección de red:

21=16+4+1

192=128+62

00010101

+

11000000

=

00000000

Dirección de red= 192.168.110.0/26

00111111=63

Brodcast=192.168.110.63/26

IP=192.168.110.1/26=min //Una más que la dirección de red

IP=192.168.110.62/26=máx //Una menos que el Brodcast

2222:3333:4444:5555:0000:0000:6060:0707

Fe80: